Щетка меднографитовая 6 х 9 х 16 мм. Медный поводок 37 мм.Толщина поводка 1 мм. Количество 1 штука. Применяется в ремонте электродвигателя отопителя автомобиля. Поводок токоприемника изготовлен из качественных медных проводков методом плетения. Подвижность медного поводка в прорези шахты щеткодержателя достигается за счет правильно подобранного сечения проводов.

При хорошем и исправном состоянии коллектора якоря электродвигателя срок работы медно графитовой щетки минимум 5 лет. При замене медно графитовых щеток необходимо уделить внимание коллектору. Если поверхность пластин коллектора имеет выработку, то необходима проточка коллектора якоря или замена коллектора.